

**产品介绍**

  **CSC-10(S)超级岩芯高速冷冻离心机，用于确定岩芯样品毛管压力、湿润性和相关岩芯性质研究，结合相关辅助设备可进行多项科学研究。我公司是目前国内唯一一家可提供水平转子转速为12000r/min的高速岩芯离心机的厂家。**
**主要技术性能**

主机转速21000RPM。

2、CSC-10S为大屏幕液晶显示，CSC-10为数字显示。
3、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
4、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求。
5、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
8、岩芯转子能够放置1//、1.5//直径的标准样品(特殊规格需定制)，通过可递增的离心力可做空气驱或油水驱或驱油测试**。**
9、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。
**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | CSC-10(S)  |
| 最高转速  | 10000r/min  |
| 处理样品直径  | 1〃、1.5〃直径标准样品  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99h59nin  |
| 温度设置范围  | -20～+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压塑机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  30A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 710mmx840mmx1200mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 890mmx960mmx1450mm  |
| 净重  | 290kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| 转子正在上传，详情请咨询客服021-68113421  |