[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/CSC-12.jpg)

**产品介绍**

**CSC-12(S)超级岩芯高速冷冻离心机，用于确定岩芯样品毛管压力、湿润性和相关岩芯性质研究，结合相关辅助设备可进行多项科学研究。我公司是目前国内唯一一家可提供水平转子转速为12000r/min的高速岩芯离心机的厂家。**   
**主要技术性能**

主机转速25000RPM。

2、CSC12S为大屏幕液晶显示，CSC12为数字显示。  
3、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。   
4、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求。   
5、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。   
6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。   
7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。   
8、岩芯转子能够放置1//、1.5//直径的标准样品(特殊规格需定制)，通过可递增的离心力可做空气驱或油水驱或驱油测试**。**   
9、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

 **主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | CSC12(S) |
| 最高转速 | 12000r/min |
| 处理样品直径 | 1〃、1.5〃直径标准样品 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59nin |
| 温度设置范围 | -20～+40℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压塑机组，环保制冷剂R404a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz  30A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 710mmx840mmx1200mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 890mmx960mmx1450mm |
| 净重 | 290kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| 转子正在上传，详情请咨询客服021-68113421 |