[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/D5B.jpg)

**产品介绍**

应用

D5B大容量离心机是我公司研发的新一代智能离心机，广泛用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域 是各大医院真空采血管大量处理的首选产品

**主要技术性能**

·配有500x6水平转子，可一次分离168支真空采血管。满足医院大批量离心的需求。

·微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

·触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

·数字屏幕显示，人性化界面操作简单便捷。

·实时rpm/RCF之间读数换算与设定方便快捷。

·配备电子门锁，设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

·具有10个程序的升/降速率曲线 可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | D5B |
| 最高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 5925xg |
| 最大容量 | 1000mlx4 |
| 转速精度 | +-50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 20A |
| 外形尺寸 | 710mmx840mmx1200mm |
| 外包装尺寸 | 890mmx960mmx1450mm |
| 净重 | 260kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpg>  NO.1 容量：500ml×6 转速： 5000r/min 离心力： 4640×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/10004S.jpg>  NO.2 容量：1000ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 4100×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/10004Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/5006S.jpg>  NO.3 容量：500ml×6 转速： 5000r/min 离心力： 5925×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5006Ssp.jpg) |