

**产品介绍**

**DL-5M大容量冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域，适用放射免疫、水处理、生物化学、生物制药、血液制品的分离提纯。**

**主要技术性能**
1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。

3、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

4、数字屏幕显示，人性化界面，操作简单便捷。

5、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷.

6、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

7、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | DL-5M  |
| 最高转速  | 5000r/min  |
| 最大相对离心力  | 4100xg  |
| 最大容量  | 1000mlx4  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 温度设置范围  | -20～+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压塑机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  20A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 650mmx710mmx1100mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 740mmx830mmx1300mm  |
| 净重  | 170kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/3006.jpgNO.1容量：300ml×6转速： 5000r/min离心力： 3850×g适配器：50ml、100ml 可根据需求订制http://www.lxylxj.com/picture/10004S.jpgNO.2容量：1000ml×4转速： 4000r/min离心力： 4100×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/10004Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/7504S.jpgNO.2容量：750ml×4转速： 4000r/min离心力： 4100×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/5004S.jpgNO.2容量：500ml×4转速： 4000r/min离心力： 4100×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5004Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/7148S.jpgNO.3容量：7ml×148转速： 4000r/min离心力： 3780×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7148Ssp.jpg) |