[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/DL-8M.jpg)

**产品介绍**

**DL-8M超大容量冷冻离心机是专门针对容量大需求的客户设计，此机型样品处理量大，是中心血站、制药、生物工程等领域首选产品。**

**主要技术性能**

1、最大容量可达2400mlx6，一次样品处理量达14400ml。具有多种离心机转子满足客户选择，一次可分离400ml三联袋12个，是国内分离血袋最多的一款离心机，2400ml离心瓶，每次可分离高达14400ml试剂  
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、DL-8MS为大屏幕液晶显示，DL-8M为数字显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | DL-8M |
| 最高转速 | 8000r/min |
| 最大相对离心力 | 11260xg |
| 最大容量 | 2400mlx6 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 温度设置范围 | -20～+40℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a |
| 整机噪音 | <70dB(A) |
| 电源 | AC380V  50Hz  40A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 900mmx1000mmx1300mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 980mmx1100mmx1580mm |
| 净重 | 510kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpg>  NO.1 容量：500ml×6 转速： 8000r/min 离心力： 11260×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求订制  <http://www.lxylxj.com/picture/20006S.jpg>  NO.2 容量：2000ml×6 转速： 4000r/min 离心力： 6260×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/20006Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/24006S.jpg>  NO.3 容量：2400ml×6 转速： 4000r/min 离心力： 6260×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/24006Ssp.jpg) |