
[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/GL-12MS.jpg)

**产品介绍**

**GL-12MS高速冷冻离心机是专门针对转速高、容量大需求的客户设计，可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药等领域。**

**主要技术性能**

1、最高转速可达12000r/min,最大容量可达2000mlx4。  
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、GL-12MS为大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | GL-12MS/GL-12M |
| 最高转速 | 12000r/min |
| 最大相对离心力 | 19830xg |
| 最大容量 | 2000mlx4 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 温度设置范围 | -20～+40℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz  30A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 710mmx840mmx1200mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 890mmx960mmx1450mm |
| 净重 | 300kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/1008.jpg>  NO.1 容量：100ml×8 转速： 12000r/min 离心力： 19830×g 适配器：10ml、20ml 可根据需求订制  <http://www.lxylxj.com/picture/10006.jpg>  NO.2 容量：1000ml×6 转速： 7000r/min 离心力： 11600×g 适配器: 100ml、250ml、300ml、500ml 根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/20004.jpg>  NO.3 容量：2000ml×4 转速： 6000r/min 离心力： 8410×g 适配器: 250ml、300ml、500ml、1000ml 根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpg>  NO.4 容量：500ml×6 转速： 8000r/min 离心力： 11620×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求订制 |