

**产品介绍**

**GL-12MS高速冷冻离心机是专门针对转速高、容量大需求的客户设计，可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药等领域。**

**主要技术性能**

1、最高转速可达12000r/min,最大容量可达2000mlx4。
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、GL-12MS为大屏幕液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | GL-12MS/GL-12M  |
| 最高转速  | 12000r/min  |
| 最大相对离心力  | 19830xg  |
| 最大容量  | 2000mlx4  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99h59min  |
| 温度设置范围  | -20～+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  30A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 710mmx840mmx1200mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 890mmx960mmx1450mm  |
| 净重  | 300kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1008.jpgNO.1容量：100ml×8转速： 12000r/min离心力： 19830×g适配器：10ml、20ml 可根据需求订制http://www.lxylxj.com/picture/10006.jpgNO.2容量：1000ml×6转速： 7000r/min离心力： 11600×g适配器: 100ml、250ml、300ml、500ml 根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/20004.jpgNO.3容量：2000ml×4转速： 6000r/min离心力： 8410×g适配器: 250ml、300ml、500ml、1000ml 根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpgNO.4容量：500ml×6转速： 8000r/min离心力： 11620×g适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求订制 |