

**产品介绍**

    **GL-2050MS/GL-2050M高速冷冻离心机是专门针对转速高需求的客户设计，可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药等领域。**

**主要技术性能**

1、最高转速可达20500r/min,最大相对离心力可达29200xg。
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、GL-2050MS为大屏幕液晶显示，GL-2050M为数字显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | GL-2050MS/GL-2050M  |
| 最高转速  | 20500r/min  |
| 最大相对离心力  | 29200xg  |
| 最大容量  | 750mlx4  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99h59nin/1min~99min  |
| 温度设置范围  | -20～+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  20A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 650mmx710mmx1100mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 740mmx830mmx1300mm  |
| 净重  | 170kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1212.jpgNO.1容量：1.5/2.2ml×12转速： 20500r/min离心力： 29200×g适配器：0.2ml、0.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/306.jpgNO.2容量：30ml×6转速： 13500r/min离心力： 17950×ghttp://www.lxylxj.com/picture/1012.jpgNO.3容量：10ml×12转速： 15000r/min离心力： 23120×g适配器：1.5ml、5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/506.jpgNO.4容量：50ml×6转速： 13000r/min离心力： 17940×g适配器：15ml、20mlhttp://www.lxylxj.com/picture/7504S.jpgNO.5容量：750ml×4转速： 4000r/min离心力： 3500×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/968.jpgNO.6容量：酶标板96孔×8转速： 4000r/min离心力： 2200×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/9642.jpgNO.7容量：酶标板96孔×4×2转速： 4000r/min离心力： 3040×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/9642sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/5004S.jpgNO.8容量：500ml×4转速： 4000r/min离心力： 3040×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5004Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/1224.jpgNO.9容量：1.5/2.2ml×24转速： 16500r/min离心力： 24890×g适配器：0.2ml、0.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/856.jpgNO.10容量：85ml×6转速： 12000r/min离心力： 15805×ghttp://www.lxylxj.com/picture/1004.jpgNO.11容量：100ml×4转速： 11000r/min离心力： 11720×g适配器：10ml、20ml可根据需求定制 |