

**产品介绍**

     **GL-25M高速冷冻离心机是专门针对转速高需求的客户设计，可广泛应用于临床医学、生物工程、基因工程、制药等领域。**

**主要技术性能**

1、最高转速可达25000r/min,最大相对离心力可达64983xg。
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、GL-25MS为大屏幕液晶显示，GL-25M为数字显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | GL-25MS/GL-25M  |
| 最高转速  | 25000r/min  |
| 最大相对离心力  | 64983xg  |
| 最大容量  | 1000mlx4  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99h59min  |
| 温度设置范围  | -20～+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  30A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 710mmx840mmx1200mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 890mmx960mmx1450mm  |
| 净重  | 290kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1224.jpgNO.1容量：1.5/2.2ml×24转速： 25000r/min离心力： 64983×g适配器：0.2ml、0.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/510G.jpgNO.1容量：5ml×10转速： 25000r/min离心力： 64983×g适配器：0.5ml、1.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/1016.jpgNO.2容量：10ml×16转速： 23000r/min离心力： 60900×g适配器：1.5ml、5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/508.jpgNO.3容量：50ml×8转速： 18000r/min离心力： 40930×g适配器：10ml、20mlhttp://www.lxylxj.com/picture/2506.jpgNO.4容量：250ml×6转速： 14000r/min离心力： 30200×g适配器：50ml、100ml 可根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpgNO.5容量：500ml×6转速： 10000r/min离心力： 17800×g适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/10004.jpgNO.6容量：1000ml×4转速： 7000r/min离心力： 9980×g适配器：100ml、250ml、300ml、500ml 根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/7504S.jpgNO.7容量：750ml×4转速： 5000r/min离心力： 5470×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/968.jpgNO.8容量：酶标板96孔×8转速： 4000r/min离心力： 2200×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/1000ml.jpgNO.9容量：连续流转子1000ml转速： 14000r/min离心力： 21500×g标准流量200-600mi/min 转子材料不锈钢材质http://www.lxylxj.com/picture/3000ml.jpgNO.10容量：连续流转子3000ml转速： 8000r/min离心力： 9500×g标准流量200-800mi/min 转子材料不锈钢材质http://www.lxylxj.com/picture/1000T.jpgNO.12容量：连续流转子1000ml转速： 16000r/min离心力： 28100×g标准流量200-600mi/min钛合金材质http://www.lxylxj.com/picture/3000T.jpgNO.13容量：连续流转子3000ml转速： 10000r/min离心力： 14800×g标准流量200-800mi/min钛合金材质 |