[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/H2200R.jpg)

**产品介绍**

**主要技术性能**

1、最高转速可达22000r/min,最大相对离心力可达52000xg。  
2、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

3、采用进口高性能压缩机组、无氟制冷剂R404a，符合环保要求，制冷效果佳。

4、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

5、数字屏幕(液晶屏幕)显示，人性化界面，操作简单便捷。

6、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

7、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温、不平衡等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

8、具有10个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | H2200R |
| 最高转速 | 22000r/min |
| 最大相对离心力 | 52000xg |
| 最大容量 | 600mlx6 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 温度设置范围 | -20～+40℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz  30A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 710mmx840mmx1140mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 890mmx960mmx1400mm |
| 净重 | 280kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/516.jpg>  NO.1 容量：5ml×16 转速： 22000r/min 离心力： 52000×g 适配器：0.5ml、1.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1236.jpg>  NO.1 容量：1.5ml/2.2ml×36 转速： 22000r/min 离心力： 52000×g 适配器：0.2ml、0.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1016.jpg>  NO.1 容量：10ml×16 转速： 22000r/min 离心力： 52000×g 适配器：1.5ml、5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1018.jpg>  NO.2 容量：10ml×18 转速： 21000r/min 离心力： 50400×g 适配器：1.5ml、5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/506G.jpg>  NO.3 容量：50ml×6 转速： 20000r/min 离心力： 43000×g 适配器：10ml、20ml  <http://www.lxylxj.com/picture/508.jpg>  NO.4 容量：50ml×8 转速： 18000r/min 离心力： 35047×g 适配器：10ml、20ml  <http://www.lxylxj.com/picture/2012.jpg>  NO.5 容量：20ml×12 转速： 16500r/min 离心力： 31100×g 适配器：5ml、10ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1532.jpg>  NO.6 容量：15ml×32 转速： 16000r/min 离心力： 30940×g 适配器：5ml、10ml  <http://www.lxylxj.com/picture/706.jpg>  NO.7 容量：70ml×6 转速： 15000r/min 离心力： 25700×g  <http://www.lxylxj.com/picture/1008.jpg>  NO.8 容量：100/85ml×8 转速： 14000r/min 离心力： 26952×g 适配器：10ml、20ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/2506.jpg>  NO.9 容量：250ml×6 转速： 12000r/min 离心力： 22470×g 适配器：50ml、100ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/3006.jpg>  NO.10 容量：300ml×6 转速： 11000r/min 离心力： 19650×g 适配器：50ml、100ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/5006.jpg>  NO.11 容量：500/400ml×6 转速： 9000r/min 离心力： 14400×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/1000ml.jpg>  NO.12 容量：连续流转子1000ml 转速： 14000r/min 离心力： 21500×g 适配器：200-600ml/min 转子材质不锈钢、铝合金  <http://www.lxylxj.com/picture/3000ml.jpg>  NO.13 容量：连续流转子3000ml 转速： 8000r/min 离心力： 9500×g 适配器：200-800ml/min 转子材质不锈钢、铝合金  <http://www.lxylxj.com/picture/6006.jpg>  NO.14 容量：600ml×6 转速： 7000r/min 离心力： 9100×g 适配器：50ml、100ml、250ml 可根据需求定制 |