
[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/L580.jpg)

**产品介绍**

**应用**

L580 低速大容量离心机 广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

**主要技术性能**

·L580是一款多用途低速大容量离心机 具有国际先进技术的智能离心机。

·微机控制，高清大屏幕液晶显示，直观控件简化操作，人性化操作触摸屏界面，提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息，简单易用。

·具有10个升降速程序实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷，且同显示加速及降速曲线图像，实现最佳离心效果。

·具有超速，不平衡、超温、门盖等多项保护功能，确保仪器安全可靠。

·新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。

·大容量的离心腔，节省空间的设计，丰富的转子规格，实现了一机多用。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | L580 |
| 最高转速 | 5800r/min |
| 最大相对离心力 | 3760xg |
| 最大容量 | 750mlx4 |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99min |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 15A |
| 外形尺寸 | 545mmx660mmx490mm |
| 外包装尺寸 | 670mmx780mmx630mm |
| 净重 | 72kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/506.jpg>  NO.1 容量：50ml×6 转速： 5800r/min 离心力： 3760×g 适配器：15ml、20ml  <http://www.lxylxj.com/picture/5004S.jpg>  NO.2 容量：500ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 3040×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5004Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/968.jpg>  NO.3 容量：酶标板96孔×8 转速： 4000r/min 离心力： 2200×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/7504S.jpg>  NO.4 容量：750ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 3780×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/2506S.jpg>  NO.5 容量：250ml×6 转速： 4200r/min 离心力： 3500×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/2506Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/2504S.jpg>  NO.6 容量：250ml×4 转速： 4300r/min 离心力： 3582×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/2504Ssp.jpg) |