

**产品介绍**

**TD4G血型卡离心机是本公司引进国外先进技术，并结合国内行业进行改进的新型多用离心机。该机主要用于血型血清学、血常规的检查，微柱凝胶、免疫检测等试验。**

**主要技术性能**
1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

3、数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

5、血型检查和血液血清检测的标准程序，使的临床实验和检测更加标准化、规范化。

**主机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TD4G  |
| 微柱凝胶卡数(6)联柱  | 12卡  | 24卡  |
| 最高转速  | 2200r/min  | 2000r/min  |
| 最大相对离心力  | 540xg  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 整机噪音  | <60dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  5A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 410mmx490mmx310mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 500mmx580mmx400mm  |
| 净重  | 22kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/12K.jpgNO.1容量：血型卡12卡转速： 2200r/min离心力： 540×ghttp://www.lxylxj.com/picture/24K.jpgNO.1容量：血型卡24卡转速： 2000r/min离心力： 540×g |