

**产品介绍**

**主要技术性能**
1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

3、数字屏(液晶屏)显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TD5A-WS  |
| 最高转速  | 5000r/min  |
| 最大相对离心力  | 4390xg  |
| 最大容量  | 15mlx36  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  10A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 460mmx540mmx340mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 550mmx630mmx430mm  |
| 净重  | 28kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1004S.jpgNO.1容量：100ml×4转速： 4000r/min离心力： 3000×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/1004Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/7184S.jpgNO.1容量：7ml×18×4转速： 4000r/min离心力： 3000×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7184Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/504S5.jpgNO.2容量：50ml×4转速： 5000r/min离心力： 4390×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/504S5sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/5024S.jpgNO.3容量：转速： 4000r/min离心力： 2810×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5024S4sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/968.jpgNO.4容量：酶标板96孔×8转速： 4000r/min离心力： 2200×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/508D5.jpgNO.5容量：50ml×8转速： 5000r/min离心力： 3500×g适配器：15ml、20mlhttp://www.lxylxj.com/picture/1012D5.jpgNO.5容量：10ml×12转速： 5000r/min离心力： 3500×g适配器：1.5ml、5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/7124SG.jpgNO.6容量：转速： 4000r/min离心力： 2810×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7124SGsp.jpg) |