[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/TD5A-WS.jpg)

**产品介绍**

**主要技术性能**  
1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

3、数字屏(液晶屏)显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | TD5A-WS |
| 最高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 4390xg |
| 最大容量 | 15mlx36 |
| 转速精度 | ± 50r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99min |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz  10A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
| 净重 | 28kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/1004S.jpg>  NO.1 容量：100ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 3000×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/1004Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/7184S.jpg>  NO.1 容量：7ml×18×4 转速： 4000r/min 离心力： 3000×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7184Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/504S5.jpg>  NO.2 容量：50ml×4 转速： 5000r/min 离心力： 4390×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/504S5sp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/5024S.jpg>  NO.3 容量： 转速： 4000r/min 离心力： 2810×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5024S4sp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/968.jpg>  NO.4 容量：酶标板96孔×8 转速： 4000r/min 离心力： 2200×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/508D5.jpg>  NO.5 容量：50ml×8 转速： 5000r/min 离心力： 3500×g 适配器：15ml、20ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1012D5.jpg>  NO.5 容量：10ml×12 转速： 5000r/min 离心力： 3500×g 适配器：1.5ml、5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/7124SG.jpg>  NO.6 容量： 转速： 4000r/min 离心力： 2810×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7124SGsp.jpg) |