

**产品介绍**

**这款离心机专门为美容院使用美国BD管特别设计，外形美观，轻巧，是各大美容机构的最佳选择。**



美国BD管

**主要技术性能**

1、造型美观大方，具有工业用ABS外壳，使用寿命长，易清洁。

2、为确保用户安全，顶盖打开时，机器停止运行。

3、具备高端机型所具备的安静，平稳的运行性能。

4、根据用户的需求可设定需要的转速和时间。

5、记忆功能可存储上一次运行的参数。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TD5G  |
| 最高转速  | 4000r/min  |
| 最大相对离心力  | 1790xg  |
| 转子容量  | 15mlx6  |
| 转速精度  | ± 30r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~60min  |
| 整机噪音  | <60dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz    |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 270mmx270mmx240mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 320mmx320mmx280mm  |
| 净重  | 5kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/201317970979.jpgNO.1容量：15ml×6转速： 4000r/min离心力： 1790×g |