[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/TD5G.jpg)

**产品介绍**

**这款离心机专门为美容院使用美国BD管特别设计，外形美观，轻巧，是各大美容机构的最佳选择。**



美国BD管

**主要技术性能**

1、造型美观大方，具有工业用ABS外壳，使用寿命长，易清洁。

2、为确保用户安全，顶盖打开时，机器停止运行。

3、具备高端机型所具备的安静，平稳的运行性能。

4、根据用户的需求可设定需要的转速和时间。

5、记忆功能可存储上一次运行的参数。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | TD5G |
| 最高转速 | 4000r/min |
| 最大相对离心力 | 1790xg |
| 转子容量 | 15mlx6 |
| 转速精度 | ± 30r/min |
| 时间设置范围 | 1min~60min |
| 整机噪音 | <60dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz |
| 外形尺寸(LxWxH) | 270mmx270mmx240mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 320mmx320mmx280mm |
| 净重 | 5kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/201317970979.jpg>  NO.1 容量：15ml×6 转速： 4000r/min 离心力： 1790×g |