

**产品介绍**

**主要技术性能**
1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

3、数字屏(液晶屏)显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

6、全不锈钢转筒、过滤筒及管道，集洗涤、脱水、浓缩、过滤几大功能于一体。使用效率高，解决了压力过滤、真空过滤效率低的问题。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TD5GL  |
| 最高转速  | 5000r/min  |
| 最大相对离心力  | 4100xg  | 2236xg  |
| 转子容量  | 2000ml  | 1000ml  |
| 转速精度  | ± 50r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  10A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 460mmx540mmx340mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 550mmx630mmx430mm  |
| 净重  | 28kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1000.jpgNO.1容量：1000ml转速： 5000r/min离心力： 4100×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/1000sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/2000.jpgNO.2容量：2000ml转速： 5000r/min离心力： 4100×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/2000sp.jpg) |