

**产品介绍**

**主要技术性能**

1、微机控制，直流无刷电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、加/降速时间短，最短加速时间≤5s，降速时间≤15s。

3、数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

**主机技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TD5X  |
| 最高转速  | 5000r/min  |
| 最大相对离心力  | 3555xg  |
| 转子容量  | 15mlx12  |
| 转速精度  | ± 30r/min  |
| 时间设置范围  | 1s~99s短时离心  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  5A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 460mmx540mmx340mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 550mmx630mmx430mm  |
| 净重  | 28kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1512D5.jpgNO.1容量：15ml×12转速： 5000r/min离心力： 3555×g |