
[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/TDL-5M.jpg)

**产品介绍**

**TDL-5M台式大容量冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。**

**主要技术性能**  
1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

3、数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

6、具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | TDL-5M |
| 最高转速 | 5000r/min |
| 最大相对离心力 | 4390xg |
| 最大容量 | 15mlx32 |
| 转速精度 | ± 30r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99min |
| 温度设置范围 | -5～+35℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R22a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V  50Hz  15A |
| 外形尺寸(LxWxH) | 460mmx710mmx420mm |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 580mmx730mmx520mm |
| 净重 | 80kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/1004S.jpg>  NO.1 容量：100ml×4 转速： 5000r/min 离心力： 4390×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/1004Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/5024S.jpg>  NO.2 容量： 转速： 4000r/min 离心力： 2810×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5024S4sp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/772S.jpg>  NO.2 容量：7ml×72 转速： 4000r/min 离心力： 2810×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/772Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/748S.jpg>  NO.2 容量：7ml×48 转速： 4000r/min 离心力： 2810×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/748Ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/968.jpg>  NO.4 容量：酶标板96孔×8 转速： 4000r/min 离心力： 2200×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg) |