

**产品介绍**

**TDL-5M台式大容量冷冻离心机广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。**

**主要技术性能**
1、微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。

2、触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。

3、数字屏显示，人性化界面，操作简单便捷。

4、实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。

5、配备电子门锁，设有门盖自锁、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。

6、具有9个程序的升/降速率曲线，可根据需要设置升/降速时间。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TDL-5M  |
| 最高转速  | 5000r/min  |
| 最大相对离心力  | 4390xg  |
| 最大容量  | 15mlx32  |
| 转速精度  | ± 30r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 温度设置范围  | -5～+35℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R22a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  15A  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 460mmx710mmx420mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 580mmx730mmx520mm  |
| 净重  | 80kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1004S.jpgNO.1容量：100ml×4转速： 5000r/min离心力： 4390×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/1004Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/5024S.jpgNO.2容量：转速： 4000r/min离心力： 2810×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5024S4sp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/772S.jpgNO.2容量：7ml×72转速： 4000r/min离心力： 2810×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/772Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/748S.jpgNO.2容量：7ml×48转速： 4000r/min离心力： 2810×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/748Ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/968.jpgNO.4容量：酶标板96孔×8转速： 4000r/min离心力： 2200×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/968sp.jpg) |