**TG16Y 台式高速离心机**



**技术性能**
微机控制、直流无刷电机驱动，运行平稳、宁静。
触摸面板，可编程操作，运行中可随时更改参数，无需停机。
实时rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。
配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能，故障自动报警功能，安全可靠。
外形美观，体积小巧，美观大方，具有工业用ABS外壳，使用寿命长，易清洁。

**技术性能**

|  |  |
| --- | --- |
| **型号**  | **TG16Y**  |
| 最高转速  | 16000r/min  |
| 最大相对离心力  | 17800×g  |
| 最大容量  | 5ml×8  |
| 1号角转子  | 1.5ml/2.2ml×12（16000r/min）RCF：17800×g  |
| 2号角转子  | 5ml×8（13000r/min）RCF：11400×g  |
| 3号角转子  | 0.5ml×18（16000r/min）RCF：15310×g  |
| 转速精度  | ±30r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99min  |
| 整机噪音  | <62DB(A)  |
| 电源  | AC220V 50H 2A  |
| 外形尺寸  | 310×260×220mm（L×W×H）  |
| 外包装尺寸  | 370×320×280mm（L×W×H）  |
| 重量  | 14kg  |