
[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/TGL-21M.jpg)

**产品介绍**

**应用**

TGL-21M 大容量高速冷冻离心机 广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

**主要技术性能**

·TGL-21M是一款多用途高速大容量冷冻离心机 具有国际先进技术的智能离心机。

·微机控制，高清大屏幕液晶显示，直观控件简化操作，人性化操作触摸屏界面，提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息，简单易用。

·具有10个升降速程序实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷，且同显示加速及降速曲线图像，实现最佳离心效果。

·具有超速，不平衡、超温、门盖等多项保护功能，确保仪器安全可靠。

·新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。

·大容量的离心腔，节省空间的设计，丰富的转子规格，实现了一机多用。

·带直接钮的预冷功能，且采用进口高性能压缩机组，无氟制冷剂，更环保节能。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号 | TGL-21M |
| 最高转速 | 21000r/min |
| 最大相对离心力 | 30642xg |
| 最大容量 | 750mlx4 |
| 转速精度 | ±30r/min |
| 时间设置范围 | 1min~99h59min |
| 温度设置范围 | -20℃~+40℃ |
| 温度控制精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a |
| 整机噪音 | <65dB(A) |
| 电源 | AC220V 50Hz 18A |
| 外形尺寸 | 725mmx600mmx440mm |
| 外包装尺寸 | 8800mmx780mmx620mm |
| 净重 | 75kg |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/1212.jpg>  NO.1 容量：1.2ml/2.2ml×12 转速： 21000r/min 离心力： 30642×g 适配器: 0.2ml、0.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/512.jpg>  NO.2 容量：5ml×12 转速： 16500r/min 离心力： 19175×g 适配器：0.5ml、1.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1012.jpg>  NO.3 容量：10ml×12 转速： 15000r/min 离心力： 23120×g 适配器：10ml  <http://www.lxylxj.com/picture/306.jpg>  NO.3 容量：30ml×6 转速： 15000r/min 离心力： 23120×g 适配器：0.5ml、1.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/506.jpg>  NO.4 容量：50ml×6 转速： 12000r/min 离心力： 17940×g 适配器：15ml、20ml  <http://www.lxylxj.com/picture/7504s.jpg>  NO.5 容量：750ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 3780×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504ssp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/5004sG.jpg>  NO.6 容量：500ml×4 转速： 4000r/min 离心力： 3040×g [查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5004sGGsp.jpg)  <http://www.lxylxj.com/picture/1224.jpg>  NO.7 容量：1.5ml/2.2ml×24 转速： 13000r/min 离心力： 26050×g 适配器: 0.2ml、0.5ml  <http://www.lxylxj.com/picture/1006.jpg>  NO.8 容量：100ml×6 转速： 10000r/min 离心力： 11960×g 适配器：50ml 可根据需求定制  <http://www.lxylxj.com/picture/856.jpg>  NO.9 容量：85ml×6 转速： 12000r/min 离心力： 15805×g 适配器：15ml、20ml、50ml |