

**产品介绍**

**应用**

TGL-21M 大容量高速冷冻离心机 广泛应用于临床医学、生物化学、基因工程、免疫学等领域。是各级医院、科研单位、高等院校用于离心分离的必备仪器。

**主要技术性能**

·TGL-21M是一款多用途高速大容量冷冻离心机 具有国际先进技术的智能离心机。

·微机控制，高清大屏幕液晶显示，直观控件简化操作，人性化操作触摸屏界面，提供各种操作参数和理想性能处理状态的详细信息，简单易用。

·具有10个升降速程序实现rpm/RCF之间读数换算与设定，方便快捷，且同显示加速及降速曲线图像，实现最佳离心效果。

·具有超速，不平衡、超温、门盖等多项保护功能，确保仪器安全可靠。

·新颖的电控门锁，轻松关闭并安全锁定离心。

·大容量的离心腔，节省空间的设计，丰富的转子规格，实现了一机多用。

·带直接钮的预冷功能，且采用进口高性能压缩机组，无氟制冷剂，更环保节能。

**主要技术参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 型号  | TGL-21M  |
| 最高转速  | 21000r/min  |
| 最大相对离心力  | 30642xg  |
| 最大容量  | 750mlx4  |
| 转速精度  | ±30r/min  |
| 时间设置范围  | 1min~99h59min  |
| 温度设置范围  | -20℃~+40℃  |
| 温度控制精度  | ±1℃  |
| 压缩机组  | 进口高性能压缩机组，环保制冷剂R404a  |
| 整机噪音  | <65dB(A)  |
| 电源  | AC220V 50Hz 18A  |
| 外形尺寸  | 725mmx600mmx440mm  |
| 外包装尺寸  | 8800mmx780mmx620mm  |
| 净重  | 75kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/1212.jpgNO.1容量：1.2ml/2.2ml×12转速： 21000r/min离心力： 30642×g适配器: 0.2ml、0.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/512.jpgNO.2容量：5ml×12转速： 16500r/min离心力： 19175×g适配器：0.5ml、1.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/1012.jpgNO.3容量：10ml×12转速： 15000r/min离心力： 23120×g适配器：10mlhttp://www.lxylxj.com/picture/306.jpgNO.3容量：30ml×6转速： 15000r/min离心力： 23120×g适配器：0.5ml、1.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/506.jpgNO.4容量：50ml×6转速： 12000r/min离心力： 17940×g适配器：15ml、20mlhttp://www.lxylxj.com/picture/7504s.jpgNO.5容量：750ml×4转速： 4000r/min离心力： 3780×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/7504ssp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/5004sG.jpgNO.6容量：500ml×4转速： 4000r/min离心力： 3040×g[查看适配转子](http://www.lxylxj.com/picture/5004sGGsp.jpg)http://www.lxylxj.com/picture/1224.jpgNO.7容量：1.5ml/2.2ml×24转速： 13000r/min离心力： 26050×g适配器: 0.2ml、0.5mlhttp://www.lxylxj.com/picture/1006.jpgNO.8容量：100ml×6转速： 10000r/min离心力： 11960×g适配器：50ml 可根据需求定制http://www.lxylxj.com/picture/856.jpgNO.9容量：85ml×6转速： 12000r/min离心力： 15805×g适配器：15ml、20ml、50ml |