

**产品介绍**

**主要技术性能**

专利静电技术，超低噪音运行，采用进口无刷免维护电机，经久耐用，安全可靠。

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号  | TD-10K  | TD-6K  | TD-4K  |
| 最高转速  | 10000r/min  | 6000r/min  | 4000r/min  |
| 最大相对离心力  | 5000xg  | 2000xg  | 900xg  |
| 样品处理量  | ——       0.2mlx2x8       ——  |
| 1.5ml/0.5ml/0.2mlx6  |
| 整机噪音  | <48dB(A)  |
| 电源  | AC220V  50Hz  |
| 外形尺寸(LxWxH)  | 189mmx161mmx122mm  |
| 外包装尺寸(LxWxH)  | 330mmx250mmx210mm  |
| 净重  | 约1kg  |

**配件中心**

|  |
| --- |
| http://www.lxylxj.com/picture/201317572326.jpgNO.1容量：1.5ml/0.5ml/0.2ml×6转速： 4000r/min离心力： 900×g |