
[](http://www.lxylxj.com/images/up_images/TD-4k.jpg)

**产品介绍**

**主要技术性能**

专利静电技术，超低噪音运行，采用进口无刷免维护电机，经久耐用，安全可靠。

**主要技术参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | TD-10K | TD-6K | TD-4K |
| 最高转速 | 10000r/min | 6000r/min | 4000r/min |
| 最大相对离心力 | 5000xg | 2000xg | 900xg |
| 样品处理量 | ——       0.2mlx2x8       —— | | |
| 1.5ml/0.5ml/0.2mlx6 | | |
| 整机噪音 | <48dB(A) | | |
| 电源 | AC220V  50Hz | | |
| 外形尺寸(LxWxH) | 189mmx161mmx122mm | | |
| 外包装尺寸(LxWxH) | 330mmx250mmx210mm | | |
| 净重 | 约1kg | | |

**配件中心**

|  |
| --- |
| <http://www.lxylxj.com/picture/201317572326.jpg>  NO.1 容量：1.5ml/0.5ml/0.2ml×6 转速： 4000r/min 离心力： 900×g |